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Срещу сулфиди и подобни миризми в събирателни системи или пречиствателни станции
Списъка на осезаеми миризми, нуждаещи се от третиране, продължава да расте при събирател-ните системи или пречиствателни станции. Нетърпимостта към неприятни миризми комбинирано с разширената урбанизация в близост до събирателни станции или пречиствателни станции прави тази чувствителност още по-силна. Независимо че съществува голям набор от препарати и технологии за контрол на миризмите, много от тях се провалят тъй като не са в състояние да въздействат на условията, причиняващи миризми.
ФОРМИРАНЕ НА МИРИЗМА
Най-често, миризмите са причинени от анаеробните условия на намиращите се в пречиствателни станции и събирателни системи биологични системи. Една анеробна среда се характеризира с много изразен отрицателен окислително-редукционен потенциал (ОРП) и малко или напълно липсващ разтворен кислород (РК). Анаеробните условия могат да позволят на организмите със сулфатно „дишане” да са доминиращи. Тези организми се класифицират като „Сулфат-редуци-ращи бактерии” (СРБ). Тогава когато Сулфата (SO42-) се редуцира се образува Сулфид (S2-). 
В отпадните води, Сулфидите се намират в три форми: Сероводород (H2S), нелетлив Сулфохидрилен анион (HS-) и Сулфид (S2-). Съотношението между трите форми е в зависимост от рН на средата, както е показано на графиката по-долу.
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Например при рН 6.0, 90% от сулфида ще се намира в Сероводородна форма (H2S), като колкото е по-висока концентрацията му, толкова той е по-летлив. Сероводорода се отделя от водата и причинява миризми, корозия и опасна атмосфера.
Меркаптаните – група от неприятно миришещи молекули – се образуват най-вече при анаероб-ния метаболизъм на сяра-съдържащи аминокиселини и други сяра-съдържащи органични моле-кули. Много от тези молекули имат граница на миризливост от порядъка на 1 част на 1 милиард. Опита показва, че меркаптаните са в основата на много проблеми с миризмите. Целенасоченото третиране на сулфидите обаче, не гарантира третиране и на меркаптаните. Анаеробната фер-ментация на захари и някои аминокиселини е в основата на формиране на летливи органични киселини, включително и летливи мастни киселини (ЛМК). Често, тези молекули са причина за осезаеми миризми.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНТРОЛ НА МИРИЗМИТЕ
Контрола на миризмата от сулфиди посредством химикали или маскиращи агенти най-често не води до положителен резултат. Някои химически добавки целят промяна на рН, други са насо-чени към реакция със сероводорода, а трети са насочени към разрушаване на СРБ, които произ-веждат сулфиди. Една друга възможност е добавянето на кислород посредством аериране или по химичен път, като например с Водороден прекис (H2O2).

Добавянето на маскиращи агенти се прави с цел временно покриване на миризмите. 

Прибавянето на други химикали за разрушаване на другите миризми не е надеждно решение. Основният проблем тук е точното дозиране. Образуваните миризми от биологичната активност са твърде променливи с времето. Ето защо, химикалите се добавят в излишък и така обработката става твърде скъпа и неефективна. 

За осъществяване на един алтернативен цикъл на дишане на бактериите, са използвани заместители на кислорода. Целта в случая е да се намерят организми, които са способни да окислят сулфидите. 
БИО-РЕМ  Кап е един революционен продукт, способен да обработва миризми от сулфиди и такива на базата на меркаптани и летливи органични киселини, включващи летливи мастни киселини (ЛМК). Принципа на действие на БИО-РЕМ  Кап е двупосочен:
Първо, БИО-РЕМ Нитрейд , БИО-РЕМ СулфОкс или друг електронен акцептор се добавят в значителна доза с цел спиране на сулфатния път на респирация и трансформиране в друг път на респирация с по-голямо енергоотдаване. Това се постига с добавянето на 3 молекули Нитратен кислород за 1 молекула Сероводород. Тъй като една малка група от микроорганизми е способна да усвои тези алтернативни електронни акцептори, трябва да се добави специална смес от микроорганизми.

БИО-РЕМ  Кап е базиран на такава специална смес от микроорганизми, способни да окислят сулфиди, меркаптани и летливи органични молекули, включващи ЛМК, използвайки кислород, 

нитрат или друг алтернативен електронен акцептор. Ключовият щам в БИО-РЕМ  Кап произ-вежда ензими, които подпомагат ефективното редуциране на нитратите и по този начин нама-ляват необходимото количество от нитрати. След като се установи необходимата биологична популация, установява се едно молекулярно съотношение от около 1 към 1 на Нитратен кисло-род и Сероводород, което е достатъчно за контрола на миризмата. Когато се редуцират нитра-тите се образува газ от азот (N2), който е безопасен. Без подсилване на биологичната система е немислимо достигането на оптимални резултати.
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Графиката по-горе показва как Нитратите се редуцират много по-бързо в присъствие на БИО-РЕМ  Кап. 
Принципа на работа с БИО-РЕМ  Кап предлага един перфектен начин за контрол на миризмите, тъй като той реагира по същият динамичен начин както е образуването на миризми в пречиства-телни станции или събирателни станции. БИО-РЕМ  Кап подпомага добавените химикали и така намалява разходите по цялостното третиране. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Външен вид:



фин, свободно „течящ” бежов прах
Миризма:



подобен на плесени

Стабилност:



най-много 1 лог/година
Бактериално число:


3.1 милиарда на грам (109) 

ДОЗИРОВКА
Дозировката на продукта ще зависи от дадените условия. Консултирайте с доставчика. На разпо-ложение е и една проста компютърна програма за указване подхода на дозиране на 

БИО-РЕМ  Кап, БИО-РЕМ Нитрейд и БИО-РЕМ СулфОкс.
ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА


Микроорганизмите от серията БИО-РЕМ  работят в рН-диапазона от 6.0 до 9.0, като оптимума е около 7.0. Температурата влияе на активността му, като по-добро действие се наблюдава при по-високи температури. Много ниска активност може да се наблюдава при температури под 50С.
ОПАКОВКА

Бидон с 25 броя водоразтворими опаковки по 450 гр. (общо 11.34 кг)   
СЪХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ
Съхранявайте в студено и сухо помещение. Избягвайте инхалиране. Избягвайте достъп до очите. Не поемайте през устата. Измивайте ръцете обилно с вода и сапун след работа.
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