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Биологично отстраняване на мазнини в събирателни системи и пречиствателни станции 
БИO-РЕМ   ГЛ Пакет е биологична смес от специално подбрани микроорганизми за разграждане на животински и растителни мазнини.
Предимства
· Втечнява и разгражда растителни и животински масла
· Премахва натрупването на мазнини в събирателни системи
· Поддържа изравнителни станции, стени, помпи и плуващи превключватели свободни от мазнини 

· Намалява нивото ма масла и мазнини в отходния поток на пречиствателни станции. Избягва образуването на биологична пяна и набухване, поради растеж на нишковидни бактерии
· Помага на пречиствателната станция и на биологичната маса там от натрупване на мазнини върху нея 
ПРИЛОЖЕНИЕ

БИO-РЕМ   ГЛ Пакет може да се използва в изравнителни станции, събирателни системи за отпадни води, обезмаслители в пречиствателните станции и басейни за аериране, използващи активен шлам
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БИO-РЕМ   ГЛ Пакет
БИO-РЕМ   ГЛ Пакет е пропускащ, тънък „чорап”, съдържащ около 1 кг. активен прах. Той може да се суспендира лесно при всякакви събирателни места (шахти, изравнителни станции) и пречиствателни станции (обезмаслители, басейни за аериране и прояснители). Това уникално устройство, поставено в потока на отпадните води, непрекъснато изпуска от биологичните си активни компоненти: ензими, детергенти и активни микроорганизми. По този начин, обкръжението се подхранва непрекъснато с необходимата активност по един икономичен начин. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Външен вид:



кафяв прах
Миризма:



подобен на дрожди
Бактериално число:


5 милиарда на грам (5х109)

Съдържание на влага:

15%

Относително тегло:


0.5 – 0.61 г/мл

ДОЗИРОВКА


Дозировката варира според количеството поток през деня, изразен в м3.  Началната дозировка е за стартиране на третирането.

	Поток (м3/ден)
	Начало 
(първите две седмици)
	Поддръжка

	< 500
	1 бр. ГЛ Пакет седмично
	1 бр. ГЛ Пакет 

на две седмици

	500 - 2000
	2 бр. ГЛ Пакет седмично
	1 бр. ГЛ Пакет седмично

	> 2000
	2 бр. ГЛ Пакет седмично 

(на всеки 2000 м3)
	1 бр. ГЛ Пакет седмично 

(на всеки 2000 м3)


ОПАКОВКА

Бидони с по 6 бр. БИO-РЕМ   ГЛ Пакет, включително 10 м въже за прикрепване.   
СЪХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ
Съхранявайте в студено и сухо помещение. Избягвайте инхалиране. Избягвайте достъп до очите. Не поемайте през устата. Измивайте ръцете обилно с вода и сапун след работа.
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