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As Temperatures Decline -
Grease Deposits Accumulate





БиоКаналин е течен препарат на базата на микроорганизми, ензими и хранителни

компоненти, който разгражда мазнини, олио, нишесте, протеини. БиоКаналин е 

предназначен за разграждане на отлагания от мазнини и нишесте в сифоните в про-

мишлени и домашни условия, отлагания в решетките на банята от косми и препарати 

за миене и къпане. Продукта е особено подходящ за отпушване на сифони, канални 

решетки и тръбни системи. 

Проблеми и поддръжка на сифони, канални решетки и тръбни системи:

Проблемите със запушването и затлачване на сифони, решетки и отходни тръби са свързани с натруп-ването на хранителни отпадъци по стените на тръбите (Фиг.1.). Отлагането на тези отпадъци става поради адсорбирането им върху стените на тръбите. Отлагането на мазнини и олио обаче, е поради разликата в температурата на мазнината или олиото, когато се излива в мивката или канала и тази на сифоните и тръбите (Фиг.2.). С времето, органичните отлагания се увеличават и промивката на системата с препарати или под налягане не е достатъчна да отстрани отлаганията. Нещо повече, постоянната употреба на химически препарати може да повреди системата и да доведе до нужда от скъп и труден ремонт. Натрупването на органични отлагания води до формиране на неприятни миризми, които не могат да се отстранят по никакъв начин.
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      Фиг.1. Отлагане на хранителни

        Фиг.2. Отлагане на мазнини и олио поради 

      отпадъци по стените на тръбите

        разлика в температурите

Как действа БиоКаналин ?

БиоКаналин е на основата на микроорганизми и ензими. Микроорганизмите живеят и се размножа-




ват използвайки отпадъците като източник на храна. За целта, те произвеждат ензими, които разруша- 

ват сложните органични молекули на по-прости, които впоследствие влизат в клетките на микро-организмите, където и завършва процеса на разграждане, като крайните продукти са Въглероден двуокис и вода. БиоКаналин включва липази за разграждане на мазнини, олио и основните компоненти в препарати за миене и къпане, протеази за разграждане на протеини (каквито са месото и сиренето, човешки и животински косми), амилази за разграждане на нишесте (основен компонент в картофите, хляба и ориза).

Предимства на БиоКаналин :

· Природен продукт без абсолютно никакво съдържание на сода или киселина; безопасен за сифони, решетки и тръби!

· Бързо втечняване и разграждане на мазнини, олио, нишесте и протеини

· Премахва миризмите!

· Действително разграждане на мазнините вместо пропускането им в канализацията

· Предпазва от затлачване и „връщане” на канализацията

· Напълно екологично чист продукт, подпомагащ ефективността на цялостната система за обработка на отпадъците

Указания за употреба:

Разредете една опаковка БиоКаналин (150 мл.) в около половин литър (500 мл.) леко топла вода и излейте разтвора в сифона, решетката или тръбата. За предпочитане е изливането на разтвора да стане вечерта преди лягане и да се промие с вода на следващата сутрин. Повторете процедурата ако е необходимо.

Опаковка:

300 мл. в пластмасова бутилка.
Съхранение и безопасност:

Съхранявайте в студено и сухо помещение. Избягвайте инхалиране. Избягвайте достъп до очите. Не пое-майте през устата. Измивайте ръцете обилно с вода и сапун след работа. Продукта е нетоксичен и не причинява корозия!
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�:Отпушване, почистване и обезмирисяване на сифони и канали 
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отлагане поради темп. промяна 





Природата в нашият дом...










