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БИO-РЕМ  СулфОкс                                  
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Обработка на системи без аерация със свободни бактерии. 

Биостимулиране на бактерии окисляващи сулфиди.
ОПИСАНИЕ
За растежа си, микроорганизмите използват електронни акцептори, които осигуряват максимал-на свободна енергия необходима за дишането. Най-предпочитаният електронен акцептор е кис-лорода (О2), следван от неорганичен нитрат (NO3-) и сулфат (SO42-). Когато се създадат анаероб-ни условия в събирателната или пречиствателна система, бактериите започват да използват NO3- и SO42- като източник на енергия. При отсъствие на нитрати, сулфатите се редуцират до Серово-дород (H2S), който е отровен, мирише и причинява корозия.

БИО-РЕМ  СулфОкс е смес от свободни бактерии, биостимулатори и хранителни микроелемен-ти. Свободните бактерии ще колонизират повърхности и водни обеми без аериране и ще започ-нат да конкурират бактериите, които редуцират сулфатите. Биостимулаторите и микроелемен-тите в продукта ще подпомагат наличните бактерии окисляващи сулфидите (БИО-РЕМ  Кап) вместо тези редуциращи сулфатите.  
Когато се използва заедно с БИО-РЕМ  Кап, БИО-РЕМ  СулфОкс може да снижи или напълно да отстрани наличният Сероводород и с това присъщият мирис и проблеми с корозия. Използва-нето на комбинацията от БИО-РЕМ  Кап и БИО-РЕМ  СулфОкс носи редица предимства по отношение безопасност и разходи в сравнение с известните окислители, като Водороден прекис, Хлор и Калиев перманганат.

Добавянето на БИО-РЕМ  СулфОкс към първична система за пречистване бедна на кислород може да доведе до намаляване нивото на БПК във вторичната система за пречистване.

При анаеробните системи за разграждане или инсталации за биогаз, важно условие е запазва-нето на оптимален окислително-редукционен потенциал (ОРП). Сериозни отклонения в ОРП са индикации за неправилно функциониране на анаеробното разграждане, а оттам и работата на системата. БИО-РЕМ  СулфОкс дава възможност да се изправи тази грешка и по този начин да се стимулира растежа на бактериите формиращи киселини в системата.
ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА
· Намаляване на неприятните миризми, дори при системи с лошо разбъркване

· Подобряване безопасността на работещите в контакт със Сероводород

· Намаляване или премахване на миризмата на Сероводород и съoтветните проблеми от корозия

· Подобряване на анаеробното разграждане

· Удобно за работа. Напълно безопасен продукт.

· Намаляване на разходите при сравнение с известните окислители (например H2O2, Cl2, KMnO4) 
ДОЗИРОВКА

БИО-РЕМ  СулфОкс е готов за употреба продукт. За постигане на най-добър резултат, продук-та трябва да се добавя непрекъснато с дозираща помпа. 

· При третиране на пречиствателни станции, схемата за дозиране ще се определи от нашият технически персонал

· При анаеробни системи за разграждане, дозировката зависи от ОРП на системата. ОРП трябва да бъде над -300 mV и концентрацията на NO3- да не бъде над 50 мг/л.

ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА


БИО-РЕМ  СулфОкс е един електронен акцептор и работи най-добре в оптималния за микро-организмите температурен и рН-диапазон. Микроорганизмите от серията БИО-РЕМ  работят в рН-диапазона от 6.0 до 8.5, като оптимума е около 7.0. Температурата влияе на активността му, като по-добро действие се наблюдава при по-високи температури.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Външен вид:



безцветна течност
Миризма:



подобен на плесени

Относително тегло:


около 1.25 кг/л

Бактериално число:


над 10 милиона колонии за мл

рН:




7.0 – 9.0
ОПАКОВКА

Контейнер от 1000 л.  
БИО-РЕМ
СЪХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ
Съхранявайте в студено и сухо помещение. Избягвайте замръзване на продукта. Прилагайте стандартните мерки за работа с подобни продукти. Прегледайте Информационният Лист за Безопасност за повече подробности.
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