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миризма  

натрупване по стените на тръбите  




БиоСмарт е течен препарат, съдържащ подбрани микроорганизми, ензими и парфюм за

биологичен контрол на миризми.
Откъде идват миризмите в канали и тръбни системи?  

Отделянето на неприятни миризми e резултат от неконтролирана ферментация (гниене). 

Гниенето е процес на ферментация на вещества от органичен произход, отложени по стените 

на тръби и канали, при който преобладават анаеробни бактерии, т.е. такива, които работят без или с оскъдно съдържание на кислород. Като резултат процесите на ферментация са непълни и се образуват неприятни миризми от вещества, съдържащи азот и сяра. 
Как действа БиоСмарт ?

БиоСмарт е течен препарат на основата на микроорганизми, които живеят и се размножават използвайки отпадъците като източник на храна. За целта произвеждат ензими, които разрушават сложните органични молекули на по-прости. Впоследствие те влизат в клетките на микроорганизмите, където и завършва процеса на разграждане. Поставени в тръбната система микроорганизмите се закрепват върху отлаганията (Фиг.1.) и започват своята работа до пълното разграждане на органичните вещества. 


Фиг.1. Натрупване на отлагания в отходни тръби и формиране на миризми

Предимства

· бързо и ефективно разграждане на мазнините и другите отпадъци в канализацията
· отсъствие на вредни вещества
· премахване на неприятните миризми

· продукт, безопасен за сифоните, тръбите и решетките, както и за човешкия организъм


     





Указания за употреба

БиоСмарт е готов за употреба продукт.През първата седмица от програмата за третиране използвайте БиоСмарт без разреждане.При поддържащо третиране разредете необходимото количество БиоСмарт с леко топла вода в съотношение 1:5. За по-добър ефект препоръчваме третирането с БиоСмарт да се извършва в часовете, когато канализационната мрежа няма да се използва известно време (например вечер преди лягане или сутрин след сутрешния тоалет).

     





Първа седмица на третиране

Налейте по 20 мл. БиоСмарт във всяка канална решетка или сифон.Повтаряйте процедурата ежедневно през цялата седмица.

     





Поддържащо третиране

След първата седмица използвайте БиоСмарт  един път седмично в количество 20 мл. БиоСмарт, разреден в 100 мл. леко топла вода (съотношение 1:5) за всяка една канална решетка или сифон (пример – 30 сифона х 20 мл. = 600 мл. Разредете 600 мл. БиоСмарт в 3 л. вода и налейте равномерно в 30-те сифона).

Опаковка

Пластмасови бутилки по 1 л.

Съхранение и безопасност

Избягвайте достъп до очите. Не поемайте през устата. 
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БиоСмарт 


Отстраняване на миризми в канали и тръбни системи








































